**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на закупку ТМЦ

Подразделение: филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»

Центр финансовой ответственности (объект): филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **1** | **2** |
| 1 | **Назначение закупки**(обоснование необходимости закупки) | Заключение договора на поставку знаков пожарной безопасности филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» |
| 2 | **Наименование поставляемого оборудования**(выполняемых работ, оказываемых услуг) | Знаки пожарной безопасности для нужд филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» |
| 3 | **Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товаров**(работ, услуг) | Знаки пожарной должны быть ранее не использованными, выполненные с применением фотолюминесцентных материалов с учетом требований ГОСТ Р 12.2.143-2009 и соответствовать требованиям, установленным ГОСТ 12.4.026-2015 |
| 4 | **Количество поставляемого товара**(объем работ, оказываемых услуг с указанием единиц измерения) | 325 шт. |
| 5 | **Желаемые сроки (периоды) поставки** **товара**(выполнения работ, оказания услуг) | * 1. Доставка Товара осуществляется с марта по декабрь 2021 г. в течение 20 (двадцати) календарных дней на основании заявки от Покупателя.
	2. Доставка Товара осуществляется за счет Поставщика.
 |
| 6 | **Место поставки товара** (выполнения работ, оказания услуг) | Краснодарский край г. Краснодар, ул. Селезнева, 199 |
| 7 | **Условия оплаты** | 100 % оплата в течении 15 рабочих дней с момента фактического получения товара и подписания товарной накладной |
| 8 | **Документы, подтверждающие качество товаров**(проводимых работ, оказываемых услуг) (регистрационные удостоверения, декларации о соответствии, документы подтверждающие исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, допуски СРО, паспорта, инструкции по эксплуатации, (каталоги и т. п. ) | Поставщиком должны быть предоставлены копии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, в случае если это предусмотрено законодательством РФ. |

**Наименование знаков безопасности по АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Описание и технические характеристики |
| 1 | base_1_322547_32857Знак пожарной безопасности «Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» | шт. | 85 | См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ |
| 2 | base_1_322547_32926Знак пожарной безопасности«Огнетушитель» | шт. | 80 | См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ |
| 3 | /fls/11205/obrazec-1.jpgЗнак пожарной безопасности«Ответственный за пожарную безопасность» | шт. | 80 | См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ |
| 4 | https://xn--101-iddkauzoi1cbl4e4c.xn--p1ai/image/cache/catalog/kategoriya-1000x1000.jpgЗнак пожарной безопасности«Знак категория помещения/класс зоны помещения» | шт. | 80 | См. приложение №1 к техническому заданию на закупку ТМЦ |

Приложение №1

к « Техническому заданию № \_\_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Требуемое качество |
| base_1_322547_32857Знак пожарной безопасности «Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» | Размер 200\*200 мм. Изготовлен из фотолюминесцентного материала, код знака P02, пластиковая основа.Знаки пожарной безопасности выполняются с применением фотолюминесцентных материалов по ГОСТ Р 12.2.143-2009.Цветографическое изображение и размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2015. |
| base_1_322547_32926Знак пожарной безопасности«Огнетушитель» | Размер 200\*200 мм. Изготовлен из фотолюминесцентного материала, код знака F04, пластиковая основа.Знаки пожарной безопасности выполняются с применением фотолюминесцентных материалов по ГОСТ Р 12.2.143-2009.Цветографическое изображение и размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2015. |
| /fls/11205/obrazec-1.jpgЗнак пожарной безопасности«Ответственный за пожарную безопасность» | Размер 300\*150 мм. Изготовлен из фотолюминесцентного материала, код знака F21, пластиковая основа.Знаки пожарной безопасности выполняются с применением фотолюминесцентных материалов по ГОСТ Р 12.2.143-2009.Цветографическое изображение и размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2015. |
| https://xn--101-iddkauzoi1cbl4e4c.xn--p1ai/image/cache/catalog/kategoriya-1000x1000.jpgЗнак пожарной безопасности«Знак категория помещения/класс зоны помещения» | Размер 300\*150 мм. Изготовлен из фотолюминесцентного материала, код знака Т312, пластиковая основа.Знаки пожарной безопасности выполняются с применением фотолюминесцентных материалов по ГОСТ Р 12.2.143-2009.Цветографическое изображение и размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2015. |